**Настенный питьевой фонтанчик SD**

Матовая нержавеющая сталь 304

С интегрированным краном

Артикул: **180800**

 Технические характеристики

Настенный питьевой фонтанчик.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Оснащен краном для питья: хромированным, с мгновенным закрытием и возможностью регулирования расхода, подвод M3/8".

Плоская перфорированная сливная решетка, без винта:простая чистка и защита от вандализма.

Встроенный горизонтальный выпуск. Слив 1"1/4.

Поставляется с крепежным комплектом.

Вес: 2,4 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0811080000]