**Турецкий унитаз SHA XS**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Встраиваемый - С сифоном

1 распылитель

Артикул: **113720**

Технические характеристики

Турецкий унитаз, встраиваемый в пол, 500 x 325 x 600 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Форма чаши адаптирована для мужчин и женщин.

Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.

Вертикальный выпуск : Ø 100 мм.

Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.

Поставляется с сифоном из нержавеющей стали для турецких унитазов.

Вес : 7 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0113370020]