**Комплект напольный умывальник/видуар**

Матовая нержавеющая сталь 304

Сотверстием под смеситель Ø 35 справа

Артикул: **180140**

Технические характеристики

Напольный комплект умывальник/видуар.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовое покрытие.Толщина стали: 1 мм.

Гладкая поверхность для простоты очистки.

Высота ножек регулируется до 25 мм.

Отверстие под смеситель Ø 35 справа.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4 для раковины и 1"1/2 для видуара.

Без перелива.

Откидная решетка из нержавеющей стали.

Вес: 22 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0710140000]