**Полувстраиваемая раковина QUADRA**

Нержавеющая сталь 304 двойное покрытие 304 - Полувстраиваемая

Артикул: **120652**

 Технические характеристики

Раковина полувстраиваемая, 380 x 380 мм.

Подходит для настенного или высокого крана/смесителя.

Внутренний диаметр чаши : 310 мм.

Диаметр для врезки раковины : 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Двойное покрытие : полированная внутренняя поверхность и матовая внешняя поверхность чаши.

Толщина стали : 1,2 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов.

Поверхность без острых краев.

Оснащена сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 3 кг.

Гарантия 30 лет.