**Пьедестал для умывальника FRAJU**

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **100930**

Технические характеристики

Пьедестал для умывальника FRAJU.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали : 1,2 мм.

Гарантия 30 лет.