**Напольный умывальник BAILA**

Нержавеющая сталь 304 двойное покрытие

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120172**

Технические характеристики

Напольный умывальник, высота 830 мм. Внутренний диаметр чаши: 310 мм.

Прекрасный элемент декора.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Двойное покрытие : полированная внутренняя поверхность чаши и матовая внешняя поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 12 кг.

Гарантия 30 лет.