**Сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность BINOPTIC**

Диспенсер жидкого мыла, мыла-пенки или водно-спиртового геля

От сети, хромированная сталь 304, емкость 1 л

Артикул: **512021P**

Технические характеристики

Диспенсер жидкого мыла на поверхность.

Диспенсер для жидкого мыла, мыла-пенки или водно-спиртового геля.

Отсутствие контакта с руками: автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

Излив из хромированной нержавеющей стали 304.

Помпа с защитой от перерасхода.

Независимый электронный блок и съемный резервуар для крепления под столешницу.

Сенсорный диспенсер жидкого мыла : питание от сети с трансформатором 230/6 V.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.

Совместим с водно-спиртовым гелем.

Длина излива : 105 мм.

Поставляется с резервуаром емкостью 1 л.

Гарантия на сенсорный диспенсер для жидкого мыла 30 лет.

Маркировка СЕ.