**Держатель туалетной бумаги или запасного рулона**

Держатель рулона

Черная матовая эпоксидная нержавеющая сталь 304

Артикул: **510083BK**

 Технические характеристики

Настенный держатель туалетной бумаги.

Держатель туалетной бумаги или запасного рулона.

Крепление возможно в горизонтальном положении для стандартного использования или в вертикальном положении для использования в качестве держателя резервного рулона.

Труба Ø 20, толщина 1 мм.

Бактериостатическая черная матовая эпоксидная нержавеющая сталь 304.

Скрытые крепления.

Гарантия 30 лет.