**Душевая головка RAINY**

Душевая головка со струей дождик

С защитой от налета

Артикул: **708040**

 Технические характеристики

Душевая головка.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Возможно использование с увеличенным расходом: снять регулятор расхода.

Душевая лейка оснащена форсунками с защитой от налета.

Мягкая обволакивающая струя дождик.

Хромированный металл.

Подвод M1/2".

Возможна установка на стену или потолок.

В зависимости от установки: подсоединить горизонтальный держатель для душа (арт: 710040) или вертикальный держатель для душа (арт: 710050)

Гарантия 30 лет.