**Раковина на поверхность UNITO**

Черная матовая нержавеющая сталь 304 - На поверхность

Артикул: **120810BK**

Технические характеристики

Раковина на поверхность, 395 x 350.

Подходит для настенного и высокого крана/смесителя.

Внутренний диаметр чаши : 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали: 1,2 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Поставляется без сливной решетки. Возможно добавить черную сливную решетку (6110BK) или хромированную сливную решетку (6110).

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 3,3 кг.

Гарантия 30 лет.