**Порционный картридж**

Механизм для TEMPOCHASSE для унитаза

Интервал подачи воды ~7 сек

Артикул: **743779**

Технические характеристики

Порционный картридж для крана TEMPOCHASSE для унитаза.

С нажимной кнопкой.

Для унитаза 3/4".

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход : 1 л/сек при динамическом давлении 1 бар.