**Специальный диспенсер жидкого мыла для душа**

Для жидкого мыла

Герметичная крышка из анодированного алюминия

Артикул: **510579**

Технические характеристики

Диспенсер жидкого мыла для душа.

Разработан специально для душа : 100 % герметичный, исключает риск смешивания воды/мыла, сохраняя качество мыла.

Настенный диспенсер жидкого мыла с мягким пуском, адаптированным для любой категории пользователей : дети, лица с ограниченными физическими возможностями и т.д.

Эргономичная нажимная кнопка : большая поверхность нажима позволяет легко запустить диспенсер мокрыми руками или локтем.

Нержавеющая и водонепроницаемая крышка из анодированного алюминия.

Пластиковый резервуар : исключает риск повреждения алюминия из-за мыла.

Резервуар с широким открытием для простоты его наполнения.

Помпа с защитой от перерасхода и подтекания (герметична для воды).

Защита от блокировки в открытом положении : только одна доза при нажатии, даже очень продолжительном.

Окно контроля расхода.

Антивандальная модель со скрытым открытием крышки.

Скрытые крепления.

Обтекаемые формы для простого ухода и максимальной гигиеничности.

Лаконичный дизайн прекрасно сочетается с линейкой стоек для душа DELABIE.

Емкость : 1 литр.

Размеры : 63,5 x 140 x 284 мм.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости : 3 000 мПа.с.

Гарантия на специальный диспенсер жидкого мыла для душа 30 лет.