**Термостатический картридж для смесителей для душа**

Термостатический картридж SECURITHERM с последовательным открытием

Для смесителей H9630/H9640

Артикул: **N963**

Технические характеристики

Термостатический картридж с последовательным открытием для наружных термостатических смесителей для душа.

Картридж SECURITHERM для смесителей линейки H9630/H9640.

Для продуктов, проданных после октября 2022