350505W

**Прямой опорный поручень Basic Ø 32, 500 мм, белый**

Артикул: 350505W

Технические характеристики

Прямой опорный поручень Basic для инвалидов.

Труба Ø 32, межосевое расстояние 500 мм.

Труба с белым эпоксидным покрытием.

Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями.

Маркировка CE.

 Гарантия 10 лет.