DELABIE_C100M3535050W

**Прямой опорный поручень Basic Ø 32, 300 мм, белый**

Артикул: 35050W

Технические характеристики

Прямой опорный поручень Basic для инвалидов.

Труба Ø 32, межосевое расстояние 300 мм.

Труба с белым эпоксидным покрытием.

Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями.

Маркировка CE.

Гарантия 10 лет.