4070P

**Держатель для запасного рулона туалетной бумаги**

Артикул: 4070P

Технические характеристики

Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, полированная бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Труба Ø 25, толщина 1,2 мм.

Скрытые крепления. Гарантия 10 лет.